# 履带式起重机操作工岗位职责共3篇(履带式起重机操作工：高效专业运营)

作者：心灵的天空 更新时间：2024-03-10

*履带式起重机操作工岗位职责十分重要，他们负责操作大型履带式起重机进行各类工程项目的起重作业。岗位职责包括掌握并合理使用起重机工作原理、技术规范和安全操作规程，保证各项作业安全顺利进行。同时，他们需要配合工程团队，灵活应对各种复杂作业环境和高*

履带式起重机操作工岗位职责十分重要，他们负责操作大型履带式起重机进行各类工程项目的起重作业。岗位职责包括掌握并合理使用起重机工作原理、技术规范和安全操作规程，保证各项作业安全顺利进行。同时，他们需要配合工程团队，灵活应对各种复杂作业环境和高空工作。这一岗位不仅需要技术熟练，还需要具备责任心、团队协作能力和严谨的工作态度。

第1篇

1、负责门式起重机的操作。司机必须持有设备操作证者，方准进行操作。操作人员必须严格遵守有关安全制度。

2、负责工作前应严格按照检查规定规定进行检查各传动装置、操纵机构、大、小车走行轮、卷筒、吊钩、滑轮、销轴、钢丝绳等有无磨损及不良处所。

3、负责检查起重机轨道上及其两侧一米以内禁止停放任何物件。雨后应检查起重机路基和轨道是否良好。

4、负责检查信号铃、信号灯及照明设备是否完善，试验起升高度和走行限位开关，以及各制动器动作是否灵敏、可靠。

5、作业时，司机只听一人指挥，司机和指挥者应有明显的手示信号或音响信号。司机在执行前，应以音响信号呼应，如遇到危险或起重机发生故障时，不论“停车”信号发自何人，均应立即停车。

6、负责吊装安全， 第一钩应先试吊，将重物吊离地200毫米时，做刹车试验并确

认吊装良好后再作业。移动过程中，应使吊起重物高出移动途中一切物体米以上。

7、负责填写巡检记录，交接班记录。发现额问题及时通知现场维保人员进行维修。 8、每天负责设备的正常运转。

第2篇

一、镇确定一名主管领导全面负责此项工作，配备一名驾驶员和一名操作员。

二、工作人员应掌握压缩式垃圾车的相关技术，熟练车辆的操作方法，并具备简单处理车辆故障的能力，在工作中要把安全生产放首位，消除一切不安全因素，做到早发现早预防。

三、驾驶员负责车辆及设备的使用、维护，工作期间不准擅自离岗。

四、操作人员负责填写安全日志，每天对车辆的运转情况进行登记。

五、车辆在装载垃圾时驾驶员不能离岗，操作员按规程进行操作，确保人员及车辆安全。

一、压缩式垃圾中转站操作员及车辆驾驶员必须考核通过，并经岗前培训方可上岗，严禁无证上岗操作。 二、垃圾中转站的垃圾必须每天日产日清，清运期间清扫落在地面上的垃圾并装回垃圾压缩车内，期间如垃圾较多影响垃圾存放时，保洁公司应及时清运。 三、垃圾运送人员负责用洗洁精冲洗垃圾中转站内的地面和墙面，清理垃圾中转站两天不少于一次。

四、每两天应对垃圾中转站进行消毒工作不少于一次（用喷雾器喷药水对垃圾中转站周围3米内消杀），防止虫害。

五、现场负责人每周必须对中转站检查不少于三次。 六、专人负责登记垃圾的装车桶数核实并作详细记录。 七、清洁标准：

１、目视垃圾站内无杂物、污水、污垢。 ２、垃圾站内无臭味。

３、垃圾车外无垃圾粘附物，垃圾车停用时摆放整齐。

一、驾驶人员必须考核通过，并经岗前培训后方可上路驾驶，严禁无证上岗操作。 二、每月定期召开安全教育会议，提高驾驶员安全行车意识。

三、驾驶员要严格执行道路交通规章制度，严格遵守操作规程，严禁开快车、险车、赌气车；严禁疲劳驾驶、酒后驾车，一经发现立即开除。

四、车辆出车前，驾驶员必须做好安全自查，发现问题及时排除，消除安全隐患。 五、车辆必须在指定路线工作，严禁超范围行驶，严禁公车私用。

六、每日工作结束后，必须将各自保管的车辆停放到指定场所，违反本制度，造成车辆损坏、物品遗失，由驾驶员照价赔偿。

七、压缩式垃圾车在停放时应当密闭，经常保持清洁和完好，做到不超载、无吊挂、不污染路面。

第3篇

一、镇确定一名主管领导全面负责此项工作，配备一名驾驶员和一名操作员。

二、工作人员应掌握压缩式垃圾车的相关技术，熟练车辆的操作方法，并具备简单处理车辆故障的能力，在工作中要把安全生产放首位，消除一切不安全因素，做到早发现早预防。

三、驾驶员负责车辆及设备的使用、维护，工作期间不准擅自离岗。

四、操作人员负责填写安全日志，每天对车辆的运转情况进行登记。

五、车辆在装载垃圾时驾驶员不能离岗，操作员按规程进行操作，确保人员及车辆安全。季桥镇人民政府监制

一、压缩式垃圾中转站操作员及车辆驾驶员必须考核通过，并经岗前培训方可上岗，严禁无证上岗操作。

二、垃圾中转站的垃圾必须每天日产日清，清运期间清扫落在地面上的垃圾并装回垃圾压缩车内，期间如垃圾较多影响垃圾存放时，保洁公司应及时清运。

三、垃圾运送人员负责用洗洁精冲洗垃圾中转站内的地面和墙面，清理垃圾中转站两天不少于一次。

四、每两天应对垃圾中转站进行消毒工作不少于一次（用喷雾器喷药水对垃圾中转站周围3米内消杀），防止虫害。

六、专人负责登记垃圾的装车桶数核实并作详细记录。

３、垃圾车外无垃圾粘附物，垃圾车停用时摆放整齐。

一、驾驶人员必须考核通过，并经岗前培训后方可上路驾驶，严禁无证上岗操作。

二、每月定期召开安全教育会议，提高驾驶员安全行车意识。

三、驾驶员要严格执行道路交通规章制度，严格遵守操作规程，严禁开快车、险车、赌气车；严禁疲劳驾驶、酒后驾车，一经发现立即开除。

四、车辆出车前，驾驶员必须做好安全自查，发现问题及时排除，消除安全隐患。

五、车辆必须在指定路线工作，严禁超范围行驶，严禁公车私用。

六、每日工作结束后，必须将各自保管的车辆停放到指定场所，违反本制度，造成车辆损坏、物品遗失，由驾驶员照价赔偿。

七、压缩式垃圾车在停放时应当密闭，经常保持清洁和完好，做到不超载、无吊挂、不污染路面。

八、收集垃圾后，应当将垃圾容器及时复位，清扫作业场地，做到车走场净。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com