# 精选消防安全整改通知单（案例15篇）

作者：风中漫步 更新时间：2024-03-29

*通知可以帮助组织或个人有效地传达重要信息，提醒相关人员行动。通知的发布渠道也是很重要的，可以根据实际情况选择合适的方式，比如公司内部公告板、邮件群发、社交媒体等。安全隐患整改通知单致:深圳\*\*\*建筑工程股份有限公司承包单位1、施工单位将7月*

通知可以帮助组织或个人有效地传达重要信息，提醒相关人员行动。通知的发布渠道也是很重要的，可以根据实际情况选择合适的方式，比如公司内部公告板、邮件群发、社交媒体等。

**安全隐患整改通知单**

致:深圳\*\*\*建筑工程股份有限公司承包单位

1、施工单位将7月6日事件过程原因及时上报。做到事故未调查清楚不放过。

2、拆模方需改进，制定针对性强、符合现场切实可行方案，现场严格按方案施工。

3、做好高风险作业防护工作：1）、外架作业生命线必须拉设牢固，工人作业一步一挂。2）、外架内侧搭设拦腰横杆，3）、钢构吊装安全防护。4）、临边洞口、机械触电等做好防护。

4、针对7月6日事件，对工人进行不少于两次现场教育。做到工人没受到教育不放过。

5、施工单位需回复2017年业主下发的整改内容。

6、高风险作业视频，应实事求是，不得只片面上报，应全面汇报。

7、要求施工单位管理人员与工人上下班时间同步。

8、施工现场封闭式施工： 1）、大门无车辆出入时应关闭，虹膜系统必须采用起来，考勤必须真实。3）、施工现场监控视频要连接至个负责人手机上。

9、监理已下达停工令，现场未按要求及时停止作业，问责相关人员并按合同要求处罚责任人。

10、明确规则：1）、违规处罚到个人，2）、隐患未按规定时间整改完成进行处罚。3）、未及时按合同要求进行处罚的，对责任人进行处罚。

11、现场隐患整改经业主复查合格后申请复工。

12、今后例会及相关重要管理会议，劳务分包单位负责人必须参会。

13、今后各项技术交底，除了广东省建筑施工安全管理资料标准版内容外，必须增加业主方对针对现场针对性内容，包括工序、安全风险、防范措施等。

以上问题1到9作为业主要求的复工条件，要求你方三天内整改完成并通过业主单位复查，复查合格后申请复工。

\*\*\*\*\*项目管理有限公司

2018.7.7.

**安全隐患整改通知单**

编号：

工程名称

检查日期：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日 检查负责人

重点整改部位

隐患记录：

请

公司生产安全部（工程部）督促项目部，按规范和公司要求在整改期限内完成安全隐患整改工作，形成安全隐患整改回复报告，并由项目部上报你公司，经复查通过后，报集团生产安全管理中心复查。

整改时间：

自

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日至

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

项目整改负责人：

联系电话：

生产安全管理中心复查意见：

复查人：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

**打桩安全整改通知单**

王凯安装队：

你队最近有进施工现场不戴安全帽，登高作业不系安全带现象，其行为及其严重，违反了施工现场文明施工规定，今后对外墙打胶工作也将马上展开，特别指出的是不能脚踏外窗沿，因为外沿只有保温板，极易损坏造成坠落事故发生，对外墙成品保护也不利，我方将承担相应经济损失，望你队引起足够重视，不能忽视安全，一切应按施工现场安全管理制度进行文明施工，责令你队立即整改。

被整改安装队负责人签字：

鞍山鑫堉异型材门窗有限公司

呼市项目部

2015年5月29日

**安全隐患整改通知单**

安全隐患整改通知单

电子文件编码

页

码

1-1

部门

部位

检查发现情况

整改意见

保安部：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

请在\*\*\*\*年\*\*月\*\*日之前完成整改结果

签名：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：整改结果须由部门负责人签字后交回安全部。

部门

发现时间

检查人

部位

通知时间

批准

基本情况

整改意见

安全隐患整改通知存根

以下可以删除

模板2

安全隐患整改通知单

名称项目

检查时间

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

检查部位

检查人员

存

在隐

患

被检查岗位人员签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

反馈

整改责任人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

复检情况

复检人员签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

研发中心地下室

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

质量检查：1、基坑支护用的钢丝网保护层设置不合理，起不到应有作用。

文明检查：1、办公区材料、施工工具堆放混乱；2、现场钢筋露天堆放，未进行覆盖。

安全检查：1、办公区线路外露，易造成漏电现象；2、个别配电箱开关未设标示，周围未设置警示牌，易形成安全隐患。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

1、立即按规范要求进行整改钢丝保护层；

3、现场的电线按要求掩埋，配电箱开关按要求设置标示，周围设置警示牌；

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

质量检查：1、钢筋原材覆盖不完全。

文明检查：1、现场材料堆放置于指定场地，严禁占用道路等；2、生活区附近有剩菜剩饭，应购置垃圾桶。

安全检查：1、施工用电缆未做保护；2、工人宿舍内用电不规范；3、炉灶与煤气罐距离太近，做饭用帐篷与居住用帐篷未分开。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

1、现场的钢筋已完全覆盖；

2、各班组已将材料堆放在指定的地点，生活区的垃圾已清理干净，并以派专人维持卫生；

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

研发中心

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、部分木工肆意下料，浪费模板方料，乱丢乱放现象严重。

2、现场临时用电木工板组电锯等工具的电源线混乱，临时配电箱有乱接乱拉的现象。

3、有部分工人在作业时未戴安全帽及为正确佩戴安全帽、安全带。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

1、已对木工班进行处罚，班组长已在每天上班前做好班前交底工作；

2、已将现场不规范用电的机具进行整改；

3、对为佩戴安全帽的工人及班组进行处罚，并已做好班前安全教育工作。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

研发中心

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、附楼基础内积水过多，回填前应先清理垃圾，抽完积水。

2、主楼三层模板支撑个别与外架连接在一起，尽快整改。

3、高温天气施工应采取相应的措施，避免工人中暑。

4、高处作业人员未戴安全带及未正确的佩戴安全帽。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

1、附楼基础内的积水及垃圾已清理完毕；

2、主楼三层的个别模板支撑与外架连接的部分已拆除，并已按要求重新支设；

3、已抓紧设置茶凉亭，对各班组已发放防暑药品，工人的作息时间已更改；

4、高处作业未佩戴安全带的工人，已派专职安全员对其个人及班组进行口头教育。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

5、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

7、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

8、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

9、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

11、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

12、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

13、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

15、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

16、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

17、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

19、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

20、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

21、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

23、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

24、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

25、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

27、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

28、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

29、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

31、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

32、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

安全隐患整改通知单

工程名称

新能源研发中心项目

检查时间

2013年x月x日

检查地点

检查负责人

存

在隐

患

隐患记录：

1、研发中心基础砖胎膜施工必须严格按照规范要求及管理人员要求施工，不能马虎。

2、现场施工要求做到“工完场清”，施工机具提前沟通。

3、紧抓项目安全文明工作，进入现场必须佩戴安全帽。

4、基础施工必须抓紧进度，不能影响后期主体结构的进度。

接收人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

整

改

情

况

整改情况：

33、加强瓦工班组安全生产的各项规章制度及安全操作规程的教育工作；

35、加强安全文明建设工作，对工人进行安全教育；

36、基础施工加强各班组之间的协作，流水作业，在不影响质量、安全的情况下确保进度。

检查负责人签字：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

备注：1、以上隐患限

天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。

**打桩安全整改通知单**

通知单位：津强岩土公司

1、你施工单位必须把电缆线架起来，不得拖地。

2、电闸箱已损坏，需换闸箱。

3、工作时防护用品必须穿戴到位。

4、每天工作前必须对电闸箱、漏保等进行检查。

5、照明设施必须采用安全电压。

宿迁市建工集团天津分公司

2009年5月18日

**打桩安全整改通知单**

表b.0.2-7 监b-07

工程名称： 编号：b6-2-001

承包人：

经专业安全监理工程师现场检查，对贵部提出要求如下：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、食堂墙壁需采用防火墙，气罐存放于室外并做隔离防护。现场临建室外做硬覆盖时，做好房屋拉索固定。

现场临建做好围挡，大门处需设置五板一图等安全警示牌。临建周围设置消防措施，每排房屋周围需设置灭火器材。洗漱间及食堂需设置防爆灯，防水插座。食堂人员必须有身体健康证，并贴于墙上。进入现场作业必须佩戴安全帽及相关防护措施。

现场拌合站需做避雷接地处理并将测试报告上报，操作人员做好交接操作记录。进出现场车辆禁止超载，石料车进场要求有专人指挥进退。水上作业人员配置救生衣。

望贵部接到本通知后按有关规定及要求进行施工，杜绝安全事故发生，消除安全隐患，保证本工程无安全事故。

监理工程师 ： 日期：

总监理工程师： 日期：

签收意见：

签收单位 ： 大连港湾工程有限公司 项目负责人： 日期：

抄报： 抄送：

本表由监理机构填写，一式三份，业主、承包人和监理各一份

**安全隐患整改通知单**

工程名称：×××致：

工程×标段

(施工单位)

××××年××月××日，品质组人员在工地巡查中，发现你公司负责施工的×标段施工区域，存在以下问题，需要整改：1、×××××××(见照片xx，照片上需注明时间及具体的房间位置)2、×××××××(见照片xx)3、×××××××(见照片xx).

以上问题，限xx日内整改完成。望你司引起足够重视，我组将继续跟踪结果。

建业天筑精装修品质组专业工程师：品质组负责人：日施工单位意见：期：×年×月×日

理解人：日期：×年×月×日

追踪结果及处理意见：

日期：×年×月×日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

**安全隐患整改通知单**

我公司与贵公司经过平等、自愿协商签订了商丘亿万中元生物技术有限公司成品库、原料库项目工程施工承包合同。合同签订后，我公司已按合同约定履行了各项义务，但贵方严重违约，一再拖延工程施工进度，尤其是钢结构部分工期，没有明确的施工进度和完工日期，未能按约履行施工，在超出合同交工日期三个月后仍未能交工。在我方多次催促无果的情况下，为维护我方合法权利，使我单位利益不再受损，早日完成施工，特通知贵公司提前终止成品库、原料库钢结构部分的施工承包合同。由我单位接管贵公司与夏邑宏伟钢结构商社签订的钢结构厂房施工协议，按贵方与夏邑宏伟钢结构商社签订的合同约定由我公司直接对夏邑宏伟钢结构商社付款，并在与贵方签订的总合同款中将钢结构部分的工程款予以扣除。贵公司与钢构公司合同约定的工程面积及造价如下:

1、工程面积:17070平方x235元/平方=4011450元总造价4011450元。

贵公司已付给夏邑宏伟钢结构商社1350000元，余下工程款2661450元由我方支付给夏邑宏伟钢结构商社，并在与贵方签订的总合同中将此项工程款扣除2661450元。

特此通知。

河南红旗渠建设集团有限公司商丘亿万中元生物技术有限公司

盖章签字:盖章签字:

年12月12日

**打桩安全整改通知单**

（华誉龙泽湾b区屋面防水）

7#楼 东单元

1、西户南次卧室渗水。

2、东户南次卧室渗水。西单元

1、西户南次卧室渗水。

2、西户主卫生间管道处渗水。8#楼 东单元

1、西户厨房、南阳台、北阳台、卫生间（2个）、主卧室、北书房大面积渗水。

2、东户主卧卫生间、北卧室、书房渗水。西单元

1、西户客厅大面积、厨房、北阳台、北书房、主卧室、卫生间渗水。

2、东户厨房大面积、北阳台、南阳台、卫生间渗水。12#楼 东单元

1、东户客厅、南阳台、卫生间、北卧室、北书房、厨房烟道处渗水。

2、西户主卧室、两个卫生间、北卧室、厨房、北阳台大面积渗水。西单元

1、西户卫生间（2个）、北书房渗水。

1、东户主卧室卫生间烟道渗水。

2、西户北阳台、卫生间、北卧室渗水。西单元

1、东户主卧室渗水。

2、西户主卧室、卫生间（2个）渗水。

限期10天（4月12日前）整改完成

交底人：侯仰晏

接收人：

新疆华誉建工集团（济南分公司）2015年4月2日

**消防安全整改报告**

根据市“安全生产紧急会议”的要求，市旅游局党组非常重视，4月21日，旅游局局长郭斌同志主持召开了全市旅游系统行业管理及安全生产工作会议，对旅游行业“查隐患抓防范保安全”百日大会战的专项行动进行了安排部署，提出了具体要求，会后，市旅游局组织专班对全市旅游安全生产情况和消防安全情况进行了拉网式大检查.现将消防隐患排查整治情况报告如下:。

（一）领导重视，措施得力.市旅游系统“百日安全大生产大会战”动员会后，各旅游行业单位领导重视，行动迅速.结合自身实际制定方案、明确责任、细化任务，召开了专题会议进行动员.并层层签订责任状，形成自下而上的消防安全生产责任网络.

（二）广泛宣传，营造氛围.各旅游行业单位结合自身特点，利用橱窗专栏、横幅、标语等形式，大力宣传旅游安全生产的法律、法规及旅游安全小常识.组织员工开展消防安全培训，发放旅游安全知识手册300份.莫愁湖国际大酒店请消防官兵组织培训、进行消防演练.

（三）严格排查，狠抓整改.在各旅游行业单位开展安全隐患自查和专项整治的基础上，市旅游局组织专班，对全市旅游行业单位的安全生产情况和消防安全隐患进行专项检查.检查发现安全隐患10处，其中消防安全隐患2处，要求当场整改的4处，限期整改5处，责令停业营业的1家.

旅游景区（点）:。

1、黄仙洞景区:洞内电线外露，存在安全隐患.服务区内:消防器材少，缺少森林防火警示标志.

2、大口景区:景点森林防火警示标志不够.

星级饭店:。

1、丽金大酒店消防器材干粉过期没有及时更换，正在装修的ktv娱乐设施，未经消防部门验收，已停止装修.

2、鸿雁大酒店消防喷淋装置损坏，娱乐设施，存在安全隐患.

3、交通宾馆灭火器干粉过期没有及时更换.

4、电力宾馆、阳春大酒店、西宾楼、旅游宾馆部分服务人员不会使用消防器材.

旅行社:。

1、东方旅行社、青年旅行社没有消防器材.

2、旅行社导游人员不会使用灭火器材.

1、继续抓好宣传发动工作，各旅游行业单位要结合各自实际，充分利用板报、横幅、图片等深入宣传消防安全工作重要性.

2、加大从业人员安全教育培训，提高全员消防安全素质.做到人人都会使用消防器材.

3、加强检查督办.市旅游局执法大队将每半月对各旅游行业单位的安全生产情况进行一次全面的、拉网式的安全生产检查督办，对发现的消防安全隐患及时上报，期限整改到位.

**消防安全整改承诺书**

为了深入开展社会单位“防火墙”工程建设，进一步加强社会单位“四个能力”建设，严格遵守《浙江省公众聚集场所消防安全八条常态严管措施》，切实加强单位内部的消防管理工作，全面预防各类火灾事故，郑重承诺如下：

四、对建筑消防设施每年进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录存档备查;

六、按要求做好防火检查、巡查，及时消除各类火灾隐患。加强用火、用电安全管理，不乱拉乱接临时电线，因施工等特殊情况需要使用明火的，按规定办理审批手续，采取停止营业等安全措施，确保消防安全。

七、每半年组织一次有针对性的消防演练;

八、切实加强员工的消防安全意识教育，保证消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员接受消防安全专门培训，确保消控室值班操作人员持证上岗。

九、以上系我单位做出的保证，我单位将承诺信守承诺，若有违反上诉保证内容，我单位愿承担相应的法律责任。

此消防安全承诺书一式两份，一份由签订单位留存，一份由公安消防机构备案。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

**安全整改通知单内容安全整改通知单**

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

事由：于20xx年4月6日你同已进行xx厂房层二层模板支撑搭设工作；

该支撑高度为5。5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符，加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。

我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求，心得体会范文加大巡查整改力度，至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施，反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

由于考虑到问题的重要性，我司向你司郑重要求；

你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后，通知我司组织人员进行初验，合格后才能进入下一步施工工序。

如你司坚持在没有整改的情况下继续施工，我司对该高支模不予以验收，并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及责任我司不予以承担。

希！施工单位收到通知后进行相关整改，并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习，从而提高管理人员的责任心！

限于20xx年4月12日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。

x局

20xx年x月x日

**安全整改通知单内容安全整改通知单**

xx镇人民\*\*\*\*：

根据有关资料及检查情况分析，你镇存在以下主要问题：

1、不达标圩堤1。3公里，其中流域性河道堤防险工险段12处，1。055公里(河9处本站锦，0。81公里)，需尽快筹足资金，加修到位；

主汛前必须加固好不达标圩堤，计长1。5公里。同时，加固好河沿线9处及其它圩区圩堤险工险段16处。

2、16座病闸和部分站需尽快加固维修到位，重点加固好15座病险闸站。

3、未完工的在建工程需迅速筹集资金，尽快完成，并落实好安全度汛措施。

上述存在问题，是你镇今年安全度汛的重大隐患，希你们接本通知后，对涉防工程认真组织回头看，采取切实有效措施，迅速整改到位，确保安全度汛。

**消防安全整改方案**

为进一步更好贯彻落实省、市、区政府及教育局冬季消防安全工作指示精神，树立安全第一思想观念，防患于未然，将可能发生的消防隐患消灭在萌芽之中，我校在自检自查过程中做了以下工作。

首先，建立以校长为组长的安全工作领导机构，由副校长为副组长，由各位班主任为成员的领导小组，从讲政治的高度出发，以对广大师生负责的精神，把做好学校消防安全工作摆到重要位置。其次，建立健全了各项规章制度，落实安全工作责任制，按着谁主管，谁负责的原则。第三，逐级签订安全目标责任书，层层分解工作指标，形成纵到底，横到边的冬季消防安全工作目标责任网络，做到各项制度到位，责任到人。

从整体上学校利用广播对学生进行冬季消防安全学习讲座，从局部上利用班级黑板报进行冬季消防安全普及，从个体上树立安全第一思想观念，把安全第一深深刻在每个人的脑海之中，让不安全事故不发生，出现不安全事故能及时应对。

第一，学校组织师生认真学习安全手册里的内容，让消防、交通、卫生、治安等安全常识走进课堂，从根本上增强广大师生员工的安全防范意识，提高自我保护和自救能力，高度重视国家安全教育和三防教育，做好未来可能发生的灾难性或突发性事件的安全教育。

第二，学校已在xx月末组织了一次安全疏散大演练，培养学生上下楼时有秩序，避免因拥挤造成的安全事故。后勤指派专项负责人时常对各项器械进行检查，发现损坏要及时维修或更换，彻底消除不安全因素。

第三，学校建立正常的安全工作信息报告制度，凡发生重大事件，必须立即向校长报告。

学校教学用房、生活用房通道畅通，未发现在通道内堆放杂物，教学用房周边未发现堆放可燃杂物情况。其中对重点区域及各科室进行了检查和清理。同时为消除隐患，老化的线路重新进行了更换，消防器材及时进行了增补，在原有28个灭火器的基础上新增加15个灭火器，并且在学校的一些关键部位还新增加了一些灭火器专用箱，检查了楼内应急灯、楼梯口安全出口指示牌。

各科室尤其是用电量较大的地方，各科室负责人都进行了认真排查，后勤人员也不定时进行检查，保障无漏电现象，不超负荷运转。

消防安全自查报告4

根据昆明市官渡区住房和城乡建设局下发的消防安全专项整治实施方案的通知，仓库召开紧急会议部署消防安全自纠自查工作。为了认真贯彻落实文件精神，结合我仓库实际，我项目部组织对我仓库消防安全进行了拉网式的自查，现将自查情况报告如下：

1、建立、健全了组织机构。

消防安全责任人：张德权、陈光体消防安全管理人：陈开建、赵国成

消防小组责任人：陈立、刘建平、陈辉建、许发荣、华文

建立健全消防安全管理责任制，严格按照谁主管、谁负责的原则层层落实消防安全管理责任制。仓库的消防安全由项目经理负责，逐级落实消防安全责任制。

2、我仓库正在不断地完善消防基础设施。电器产品的安装，使用和线路铺设也在不断地规范，疏散通道畅通，并安装了应急灯。同时，我仓库对现场的灭火器进行了全面的检查，对过期和报废的灭火器进行了处理，并及时更换了一批符合国家标准的灭火器。活动用房严格按照《仓库临时建筑物技术规程》(jgj/t1882009)的要求执行，且符合《昆明市建筑仓库临时轻型钢结构装配式活动用房管理暂行规定》的要求。

3、加强仓库的用电管理。重点检查电气设备周围是否有可燃物，尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。另外对以下重点场所更要加强管理：

(1)电气焊割场所。仓库必须建立使用明火及电、气焊作业审批制度，并严格履行仓库动火申请审批手续。进行电、气焊作业的人员持有操作资格证书后，方可上岗从事作业。焊割作业现场配备足够的灭火器材;对装过易燃、可燃液体和气体及化学危险品的容器，焊割前应彻底清除。

(2)用电场所。临时用电必须安装过载保护装置，仓库动力线路与照明线路必须分开设置，并分别安装相应功率的保险装置。库房内严禁使用明火或高热强光源灯具，临时用电应符合防火规定。

(3)宿舍。宿舍不准存放易燃易爆物品，严禁乱拉接电线和使用碘钨灯、电炉等大功率电器;现已改用36v低压照明。

4、加强仓库的用火管理。首先要严格落实危险场地动用明火审批制度，氧气、乙炔瓶两者不能混放，焊接作业时要派一监护人，配齐必要的消防器材，并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物，防止焊珠四处喷溅;其次对仓库产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料，派专职安全员督促作业人员及时进行清理，集中场地临时存放、统一处理，严禁焚烧，临时堆场需设立防火标识，配置防火设施。最后要在工人宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志，设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。

5、实行严格消防安全管理制度，加强消防安全宣传，对工人进行消防安全培训。要认真学习贯彻落实新《消防法》，一要明确消防安全负责人，对仓库的消防安全工作全面负责，成立义务消防安全组织，负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理，同时指定专人负责停工前后的安全巡视检查，重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患，为防患于未然。

1、设施方面：

重点检查我项目消防设施器材是否缺少、损坏及消防通道是否符合规定的问题。

2、仓库：

检查整治我项目仓库灭火器的放置，乙炔瓶、氧气瓶的存放及乙炔瓶、氧气瓶、使用时的安全距离是否符合规范的要求。3、区域方面：

中国有色金属工业第十四冶金建设公司

主要检查了我项目的仓库、板材堆放区、木料加工区等易着火点的安全出口和疏散通道、防火间距、消防车通道、消防水源等问题。活动用房内严禁电线乱拉乱接，禁止使用电饭煲、电炉、电热杯、水乌龟等电热器具。

(一)严格检查，确保火灾检查不留死角做到了目标明确。我们重点检查了消防安全责任落实情况、防火巡查制度的落实情况，建筑消防设施、安全出口、安全疏散设施完好情况，火灾电源管理、员工消防培训情况。针对资产财务，我们重点检查了库存物资存放的消防重点管理。针对值班室、员工宿舍重点检查用火用电的安全情况。同时检查了消防器材的添置和更新，以及消防预案的制定和落实情况。

(二)强化教育，加大了消防安全工作的宣传力度

我仓库正着手组织开展消防演练活动，通过主题活动来加强教现场所有民工的消防安全知识，在活动中要让民工知道如果发生火灾的时候应该如何进行自救，使其熟知基本的消防常识，会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾，使每个施工作业人员都具备了火灾防范和处置的基本常识。

检查过程中，发现的隐患以及整改如下：

1、焊工在气割施工作业时，乙炔、氧气瓶安全距离不够;

2、仓库消防安全标示、标语牌不足;

3、仓库部分灭火器存在失效(超充)和数量不足现象;

整改情况：

在今后的工作中，我们会继续努力，加强宣传工作力度，提高全民消防意识;定期、不定期认真开展好防火值班安全检查，永远杜绝火灾的发生。

**消防安全整改方案**

为了确保本公司下属菜市场的经营户人身、财产和公共财产安全，提高灭火技术水平和应急疏散技能，在紧急情况下，能快速处置初期火灾事故，及时有效地扑灭火灾，迅速疏散人员减少火灾造成的财产损失，保障人员安全，特制定本预案。

成立菜市场消防应急疏散管理领导小组。

组长：张向阳；

成员：余骜、刘俊超、张向东、保安。

（一）无论任何人员发现火灾应立即通知市场管理人员和“119”公安消防队；

（二）报警时讲清楚以下几个内容：

1.报警人的姓名、地址、联系电话。

2.失火的准确地理位置。

3.能够了解失火的情况，如起火时间、燃烧特征、火势大小、有无被困人员、有无重要物品、失火周围有何重要建筑、行车路线、消防车和消防队员如何方便地进入或接近火灾现场等等。

4.耐心回答“119”接警人员的询问。

5.打完电话，应组织人员到各个路口等待消防车的到来，以便引导消防车和消防队员快速进入火灾现场。

（三）管理人员接到报警后，应立即采取以下措施：

1.组织义务消防队赶赴现场，并及时通知事故发生部位的人员或电工切断着火部位的电源。

2.通知相关人员迅速聚集，按本预案（四）的程序和措施组织疏散和扑救，并立即向有关领导报告。

3.市场警卫在火灾事故期间，严格控制出入车辆和人员。

管理人员在发生火灾时，要以人员疏散为主。先疏散被火势围困的人员，其次再进行火势周围的物资疏散，同时要注意疏散人员自身的安全。消防队到达火灾现场后，应听从公安消防人员的指挥进行疏散工作。

（一）管理人员在接到火警后，应迅速赶往失火地点，听从消防安全负责人的统一指挥实施灭火，防止火势蔓延。

（二）管理人员发现有人员被火势围困，应先救人，后灭火，如发现有易然易爆危险物品受到火势威胁时，应迅速组织人员将易燃危险物品转移到安全地点。

（三）如起火物为化学药品或易燃易爆危险物品时，应在确定无爆炸危险的情况下，用干粉灭火器、沙子等物品进行扑救，用水将周围的可燃物品淋湿，但严禁用水扑救化学药品或易燃易爆危险物品引起的火灾；如不能确定有无爆炸危险的，应在安全地点做好准备，等待消防部门的指挥人员的调令和火灾现场总指挥、副总指挥的.命令。

（四）在公安消防队到达火灾现场后，应听从公安消防部门指挥人员的指挥，配合灭火工作。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com